**Część VIII: Dostawa systemu SPE-24G w zestawie**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **ILOŚĆ** | **PARAMETR** | **SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY** | | **PRODUCENT /MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU** | | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **STAWKA VAT (%)** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (10=8+9)** | **WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10)** |
|
| **TAK** | **NIE** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **SYSTEM SPE-24G w zestawie** | **1** | **Parametry techniczne** |  |  |  | |  |  |  |  |
| Komora próżniowa ze szkła |  |  |  | |
| Pokrywa ze wzmocnionego nylonu |  |  |  | |
| Igły z PP ze złączami Luera, 48 szt. |  |  |  | |
| Zawór regulujący podciśnienie, z wakuometrem kontrolnym |  |  |  | |
| Statyw z PP, na odbieralniki eluatu z 3 półkami i zaciskami do podtrzymywania półek |  |  |  | |
| Kraniki przepływowe metalowe z teflonowym stożkiem platerowane niklem i chromem (24 szt.) |  |  |  | |
| Korki Luera do pokrywy 30 szt. |  |  |  | |
| **Razem NETTO:** | | |  | **Słownie:** | | |  | | | | |
| **Razem BRUTTO:** | | |  | **Słownie:** | | |  | | | | |

…………………………………………… ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy