**Część: IV: Dostawa łaźni wodnej z wytrząsaniem**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA** | **ILOŚĆ** | **PARAMETR** | **SPRZĘT OFEROWANY PRZEZ WYKONAWCĘ POSIADA WYMIENIONE PARAMETRY** | | **PRODUCENT /MODEL OFEROWANEGO SPRZĘTU** | | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **STAWKA VAT (%)** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO (10=8+9)** | **WARTOŚĆ BRUTTO (11=3x10)** |
|
| **TAK** | **NIE** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1** | **Łaźnia wodna z wytrząsaniem** | **1** | **Wymagane parametry techniczne** |  |  |  | |  |  |  |  |
| Pojemność 26,5 l ± 0,5l |  |  |
| Maksymalna temperatura: 99,9°C |  |  |
| Jednorodność temp. w 37°C ±0,1°C |  |  |
| Wahania temperatury ±0,05°C |  |  |
| Regulowana prędkość wytrząsania |  |  |
| Obroty / min. 30 do 200 /min. |  |  |
| Sterowanie mikroprocesorem |  |  |
| Wyświetlacz cyfrowy LED |  |  |
| Zabezpieczenie przed przegrzaniem |  |  |
| Pokrywa w zestawie |  |  |
| Wykonanie ze stali nierdzewnej pokrytej farba epoksydową |  |  |
| Wymiary zewnętrzne, nie większe niż (szer/głęb/wys): 970 x 360 x 240 mm +/- 5% |  |  |
| Wymiary wewnętrzne, nie większe niż (szer/głęb/wys): 686 x 305 x 190 mm +/- 5% |  |  |
| Napięcie 50 Hz / 220-240 V |  |  |
| **Razem NETTO:** | | |  | **Słownie:** | | |  | | | | |
| **Razem BRUTTO:** | | |  | **Słownie:** | | |  | | | | |

…………………………………………… ……………………………………………………………………………………

miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy