**Mieszaniny wzorców do kalibracji detektora**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **NAZWA PRODUKTU** | **JEDNOSTKA MIARY**  | **ILOŚĆ** | **CENA JEDNOSTKOWA NETTO** | **STAWKA VAT (%)** | **CENA JEDNOSTKOWA BRUTTO** | **WARTOŚĆ NETTO** | **WARTOŚĆ BRUTTO** | **Producent** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8=4\*5** | **9=4\*7** | **10** |
|  | ESI-L Low concentration tuning mix. Mieszanina wzorców do kalibracji detektora mas w zestawie LC-MS/MS (detektor Agilent Technologies Triple Quad LC/MS serii 6410). Produkt Agilent nr kat. G1969-85000 lub równoważny | 100 ml | **1,00** |  |  |  |  |  |  |
|  | Roztwór do kalibracji detektora PFTBA. Produkt Agilent o nr kat. nr katalogowy 05971-60571, lub równoważny | amp.  | **1,00** |  |  |  |  |  |  |
| **Razem NETTO:** |  | **Słownie:** |  |  |
| **Razem BRUTTO:** |  | **Słownie:** |  |  |

 …………………………………………… ……………………………………………………………………………………

 miejscowość, data podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy